PEKARSKÉ PLECHY VLNITÉ
[bookmark: _GoBack] BAGETOVÉ, VEKOVÉ, ROHLÍKOVÉ

· Tyto plechy jsou v pevném svařovaném rámu, tloušťka plechu je 1,5 mm-velmi stabilní, nedochází k prohnutí a deformaci plechu.
· použitý materiál AlMg3
· vlnité plechy jsou k rámu přivařeny přelitím vlastního materiálu-dlouhá životnost
· ŽÁDNÉ NÝTY!
· Vlny lze umístit až do krajů rámu=max. využití rozměru plechu
· Max. hloubka vlny 30 mm
· Dle požadavku vlny podél kratší či delší strany, libovolný počet vln
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	Rozměr		Děrovaný	

			580 x 780 mm	   Ano			
			600 x 800 mm	   Ano			 
                               		580 x 980 mm	   Ano			
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